{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["公报","数据明细"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公报","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[7,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[20,0,20,1],[21,1,21,10],[22,1,22,10],[23,1,23,10]]}
["青岛市城市供水水质公报（2026年2月24日发布）"]
["   2026年1月12日，青岛市水务管理局对我市七区三市城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下：\n    本次共抽检11个水厂出厂水水样和41个管网水水样。所有受检出厂水的8项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），七区三市出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。"]
["区  市","水样类型","浑浊度(NTU)","色度(度)","臭和味","游离氯(mg/L)","二氧化氯(mg/L)","菌落总数(CFU/mL)","总大肠菌群(MPN/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["市内三区","出厂水","<0.5","<5","0级","0.73","——","未检出","未检出","1.05","无"]
[null,"管网水","<0.5","<5","0级","0.22","——","未检出","未检出","1.18","--"]
["崂山区","出厂水",0.38,"<5","0",0.43,"--","未检出","未检出",1.24,"无"]
[null,"管网水","0.31","<5","0","0.05","--","未检出","未检出","1.75","--"]
["黄岛区","出厂水","0.17","<5","0","--","0.29","未检出","未检出","1.55","无"]
[null,"管网水","0.25","<5","0","0.23","0.07","未检出","未检出","2.01","--"]
["即墨区","出厂水",0.34,"<5","0",0.78,"--","未检出","未检出",2.25,"无"]
[null,"管网水","0.36","<5","0","0.33","--","未检出","未检出","2.41","--"]
["胶州市","出厂水",0.13,"<5","0","--",0.35,"未检出","未检出",{"v":2.2,"d":"2.20"},"无"]
[null,"管网水","0.20","<5","0","0.07","--","未检出","未检出","2.11","--"]
["莱西市","出厂水",0.29,"<5","0",{"v":0.6,"d":"0.60"},"--","未检出","未检出",2.38,"无"]
[null,"管网水","0.22","<5","0","0.42","--","未检出","未检出","2.35","--"]
["平度市","出厂水",{"v":0.5,"d":"0.50"},"<5","0",0.48,"--","未检出","未检出",2.91,"无"]
[null,"管网水","0.25","<5","0","0.25","--","未检出","未检出","1.95","--"]
["城阳区","出厂水",0.27,"<5","0",0.62,"--","未检出","未检出",2.51,"无"]
[null,"管网水","0.33","<5","0","0.21","--","未检出","未检出","2.29","--"]
["高新区","管网水","0.27","<5","0","0.49","--","未检出","未检出","1.82","--"]
["国家标准\n（GB5749-2022)",null,"≤1；小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，限值为3","≤15","无异臭、异味","与水接触30min后出厂水余量≥0.3，管网末梢水中余量≥0.05，出厂水和末梢水限值为2","与水接触30min后出厂水余量≥0.1，管网末梢水中余量≥0.02，出厂水和末梢水限值为0.8","≤100；小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时，限值为500","不应检出","≤3","无"]
["备注：","1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。"]
[null,"2、出厂水除上述7项指标外，还包括肉眼可见物，共8项指标。"]
[null," "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8}," "]

{"sheet":"数据明细","index":1,"n_rows":72,"n_cols":12,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,11],[28,1,28,11],[29,0,29,11],[33,1,33,11],[34,0,34,11],[41,1,41,11],[42,0,42,11],[46,1,46,11],[47,0,47,11],[51,1,51,11],[52,0,52,11],[56,1,56,11],[57,0,57,11],[61,1,61,11],[62,0,62,11],[68,1,68,11],[69,0,69,11],[71,1,71,11]]}
["抽    检    明    细"]
["抽检\n日期","取样点","水样\n类别","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味","游离氯\n(mg/L)","二氧化氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(MPN/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["市内三区"]
["2026.1.12","崂山水库水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.72,"--","未检出","未检出",0.83,"无"]
["2026.1.12","白沙河水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.71,"--","未检出","未检出",1.38,"无"]
["2026.1.12","仙家寨水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.76,"--","未检出","未检出",0.93,"无"]
["2026.1.12","五十八中","管网水","<0.5","<5","0级",0.21,"--","未检出","未检出",1.24,"--"]
["2026.1.12","兴隆路","管网水","<0.5","<5","0级",0.22,"--","未检出","未检出",1.24,"--"]
["2026.1.12","利津路","管网水","<0.5","<5","0级",0.21,"--","未检出","未检出",1.42,"--"]
["2026.1.12","华阳路","管网水","<0.5","<5","0级",0.22,"--","未检出","未检出",0.99,"--"]
["2026.1.12","国棉五厂","管网水","<0.5","<5","0级",0.26,"--","未检出","未检出",1.14,"--"]
["2026.1.12","埠东","管网水","<0.5","<5","0级",0.16,"--","未检出","未检出",1.52,"--"]
["2026.1.12","大窑沟","管网水","<0.5","<5","0级",0.15,"--","未检出","未检出",{"v":1.3,"d":"1.30"},"--"]
["2026.1.12","小港一路","管网水","<0.5","<5","0级",0.21,"--","未检出","未检出",0.92,"--"]
["2026.1.12","延安二路","管网水","<0.5","<5","0级",0.18,"--","未检出","未检出",1.31,"--"]
["2026.1.12","抚顺路","管网水","<0.5","<5","0级",0.26,"--","未检出","未检出",0.98,"--"]
["2026.1.12","新疆路","管网水","<0.5","<5","0级",0.26,"--","未检出","未检出",{"v":1.2,"d":"1.20"},"--"]
["2026.1.12","昌乐路文化市场","管网水","<0.5","<5","0级",0.24,"--","未检出","未检出",1.55,"--"]
["2026.1.12","气象局","管网水","<0.5","<5","0级",0.23,"--","未检出","未检出",1.42,"--"]
["2026.1.12","海泊路","管网水","<0.5","<5","0级",0.28,"--","未检出","未检出",{"v":0.9,"d":"0.90"},"--"]
["2026.1.12","淮阳路","管网水","<0.5","<5","0级",0.37,"--","未检出","未检出",0.93,"--"]
["2026.1.12","西流庄","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"--"]
["2026.1.12","辽宁路","管网水","<0.5","<5","0级",0.18,"--","未检出","未检出",1.14,"--"]
["2026.1.12","遵化路","管网水","<0.5","<5","0级",0.21,"--","未检出","未检出",1.14,"--"]
["2026.1.12","金华路","管网水","<0.5","<5","0级",0.18,"--","未检出","未检出",1.49,"--"]
["2026.1.12","金水路","管网水","<0.5","<5","0级",0.16,"--","未检出","未检出",1.17,"--"]
["2026.1.12","鞍山路","管网水","<0.5","<5","0级",{"v":0.3,"d":"0.30"},"--","未检出","未检出",0.85,"--"]
["2026.1.12","黄台路","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",1.09,"--"]
["评价","以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。"]
["崂山区"]
["2026.1.26","大石村水厂","出厂水",0.38,"<5","0无异臭、异味",0.43,"--","未检出","未检出",1.24,"无"]
["2026.1.26","龙泽书苑","管网水",0.29,"<5","0无异臭、异味",0.05,"--","未检出","未检出",1.76,"--"]
["2026.1.26","崂山区残联","管网水",0.33,"<5","0无异臭、异味",0.05,"--","未检出","未检出",1.74,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["黄岛区"]
["2026.1.26","高家台水厂","出厂水",0.21,"<5","0无异臭、异味","--",{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出",1.56,"无"]
["2026.1.26","胶南市第五水厂","出厂水",0.12,"<5","0无异臭、异味","--",0.38,"未检出","未检出",1.54,"无"]
["2026.1.26","青岛星华粮油食品有限公司","管网水",0.28,"<5","0无异臭、异味","--",0.07,"未检出","未检出",2.12,"--"]
["2026.1.26","山大医院","管网水",0.23,"<5","0无异臭、异味",0.38,"--","未检出","未检出",2.04,"--"]
["2026.1.26","家佳源","管网水",0.24,"<5","0无异臭、异味",0.07,"--","未检出","未检出",1.88,"--"]
["2026.1.26","疾控中心","管网水",0.26,"<5","0无异臭、异味","--",0.06,"未检出","未检出",{"v":2,"d":"2.00"},"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["即墨区"]
["2026.1.29","同济水厂","出厂水",0.34,"<5","0无异臭、异味",0.78,"--","未检出","未检出",2.25,"无"]
["2026.1.29","豪苑酒店","管网水",0.28,"<5","0无异臭、异味",0.57,"--","未检出","未检出",2.35,"--"]
["2026.1.29","鹤山路供水服务网点","管网水",0.44,"<5","0无异臭、异味",0.09,"--","未检出","未检出",2.47,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["胶州市"]
["2026.1.28","前韩水厂","出厂水",0.13,"<5","0无异臭、异味","--",0.35,"未检出","未检出",{"v":2.2,"d":"2.20"},"无"]
["2026.1.28","火车北站","管网水",0.24,"<5","0无异臭、异味","--",0.07,"未检出","未检出",2.12,"--"]
["2026.1.28","北关派出所","管网水",0.15,"<5","0无异臭、异味","--",0.07,"未检出","未检出",2.09,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["莱西市"]
["2026.1.27","莱西水厂","出厂水",0.29,"<5","0无异臭、异味",{"v":0.6,"d":"0.60"},"--","未检出","未检出",2.38,"无"]
["2026.1.27","莱西自来水公司","管网水",0.21,"<5","0无异臭、异味",0.47,"--","未检出","未检出",2.39,"--"]
["2026.1.27","雍景园","管网水",0.22,"<5","0无异臭、异味",0.37,"--","未检出","未检出",2.31,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["平度市"]
["2026.1.30","兴平水厂","出厂水",{"v":0.5,"d":"0.50"},"<5","0无异臭、异味",0.48,"--","未检出","未检出",2.91,"无"]
["2026.1.30","东阁党委","管网水",0.26,"<5","0无异臭、异味",0.34,"--","未检出","未检出",2.37,"--"]
["2026.1.30","明仕花园","管网水",0.23,"<5","0无异臭、异味",0.16,"--","未检出","未检出",1.52,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["城阳区"]
["2026.1.28","棘洪滩水厂一厂","出厂水",0.27,"<5","0无异臭、异味",0.62,"--","未检出","未检出",2.51,"无"]
["2026.1.28","棘洪滩水厂门卫","管网水",0.29,"<5","0无异臭、异味",{"v":0.6,"d":"0.60"},"--","未检出","未检出",2.42,"--"]
["2026.1.28","法罗力门卫","管网水",0.43,"<5","0无异臭、异味",0.05,"--","未检出","未检出",2.52,"--"]
["2026.1.29","城阳区农业局","管网水",0.27,"<5","0无异臭、异味",{"v":0.1,"d":"0.10"},"--","未检出","未检出",2.09,"--"]
["2026.1.29","顺德居小区","管网水",0.32,"<5","0无异臭、异味",{"v":0.1,"d":"0.10"},"--","未检出","未检出",2.14,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["高新区"]
["2026.1.28","中欧国际城","管网水",0.27,"<5","0无异臭、异味",0.49,"--","未检出","未检出",1.82,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]